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Ficha técnica
Piso vinílico SPC Click
SPC CLICK - uso comercial
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Piso rígido con sistema Click 5G Valinge y respaldo acústico IXPE.
	5,5 mm
	180 x 1220 mm
	0,5 mm
	Clase 33

	Espesor
	Tamaño
	Capa de uso
	Uso comercial intenso



	Identificación
	Detalle

	Producto
	SPC CLICK - uso comercial

	Proveedor de la ficha
	By Filgueira

	Documento
	Ficha técnica de producto

	Revisión gráfica
	Kilemy S.A. - Octubre 2026



Información técnica suministrada por By Filgueira. La información se reproduce sin alteraciones.
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Composición del piso SPC Click
SPC línea comercial
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Amplia gama de colores disponibles
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01  Refuerzo de poliuretano PUR
El tratamiento PUR admite un régimen de limpieza simple.
02  Capa de desgaste en relieve transparente
La capa transparente y extremadamente densa es resistente y protege la decoración del producto. Esto permite que el relieve de la superficie cree un efecto altamente auténtico.
03  Capa de decoración
Una innovadora técnica de impresión hace que la película de diseño de alta claridad sea una verdadera representación de materiales naturales.
04  Capa loc rígida
La capa estable puede ocultar imperfecciones del subsuelo y el mecanismo de bloqueo 5G-i permite una instalación rápida y fácil.
05  Respaldo acústico
El respaldo acústico ayuda a reducir el sonido de impacto y hace que el piso sea más suave y cálido.
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Aplicación visual del producto en ambientes interiores
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Especificaciones técnicas
Valores declarados por el proveedor para SPC CLICK de uso comercial.
	Propiedad
	Valor declarado

	Modelo
	SPC CLICK - uso comercial

	Espesor
	5,5 mm

	Tamaño
	180 x 1220 mm

	Código de color
	Amplia gama de colores disponibles

	Capa de uso
	0,5 mm

	Clasificación de uso 649: 1996
	Uso comercial intenso - 33

	Empaque
	2,63 m2 por caja/12 uds por caja

	Peso
	5,59 Kg / m2

	Protección
	PUR

	Centro
	SPC (Stone Plastic Compose) con partículas de piedra extra rígido

	Sistema Click
	5G Valinge (última generación)

	Ruedas de sillas (goma o pliuretánicas)
	Apto

	Resistencia a la abrasión
	< 2,0 mm3

	Indentación residual
	ca. 0,02 mm

	Comportamiento frente al fuego (IRAM 11916- 1999)
	Clase 1

	Resistencia a la decoloración
	> 6

	Antideslizamiento
	R9

	Resistencia a los químicos en general
	SI

	Comportamiento estático
	Antiestático

	Mantenimiento
	Muy bajo

	Reducción de sonido
	3 dB

	Base Acústica
	IXPE de 1 mm

	Instalación y mantenimiento
	Muy bajo. Sin pegamentos ni masa niveladora
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